Beim Miniserver auf Netzwerkperipherie klicken:

Ein Bild, das Text, Screenshot, Software, Webseite enthält.

Automatisch generierte Beschreibung

Die Eigenschaften des Modbus Servers bearbeiten (Zahnrad).

Achtung der Name lautet zu diesem Zeitpunkt noch Modbusserver 1 (oder der gleichen)



Ein Bild, das Text, Schrift, Zahl, Screenshot enthält.

Automatisch generierte Beschreibung

Unter Bezeichnung Namen frei wählen.  
Adresse: Die IP-Adresse des Modbus Servers eintragen mit :502 zum Schluss

Auf den Modbus Server Klicken und unter Vordefinierte Geräte Vorlage importieren auswählen.

Ein Bild, das Text, Screenshot, Schrift, Webseite enthält.

Automatisch generierte Beschreibung

Hier die zum Download bereitgestellt Vorlage MB\_Amis Zähler.xml importieren

Ein Bild, das Text, Screenshot, Reihe, Schrift enthält.

Automatisch generierte Beschreibung

Nun stehen folgende Sensoren zur Verfügung:

Ein Bild, das Text, Screenshot, Schrift enthält.

Automatisch generierte Beschreibung

Wichtig ist hier, dass die zwei wichtig nicht löschen Sensoren in einem Blatt eingefügt werden müssen, ansonsten kommen keine Zählerwerte an.

Die Leistung des Zählers kann somit im Sekundentakt vom Zähler gelesen werden.